|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **规格型号** | **使用场所** | **是否进口** |
| 1 | 脱脂紫铜管 | 预估20 | 米 | Ф28\*1.2含紫铜接头和配件 | 综合楼15、16层 |  |
| 2 | 脱脂紫铜管 | 预估200 | 米 | Ф22\*1.0含紫铜接头和配件 | 综合楼15、16层 |  |
| 3 | 脱脂紫铜管 | 预估290 | 米 | Ф15\*1.0含紫铜接头和配件 | 综合楼15、16层 |  |
| 4 | 脱脂紫铜管 | 预估220 | 米 | Ф12\*1.0含紫铜接头和配件 | 综合楼15、16层 |  |
| 5 | 脱脂紫铜管 | 预估380 | 米 | Ф10\*1.0含紫铜接头和配件 | 综合楼15、16层 |  |
| 6 | 气体维修阀 | 82 | 套 | D10(含接头，连接件） | 综合楼15、16层 |  |
| 7 | 气体阀门箱 | 2 | 套 | 氧气、负压、空气 | 综合楼15、16层 |  |
| 8 | 区域报警器 | 2 | 套 | 三气区域报警器，氧、负、空。外置传感器 | 综合楼15、16层 |  |
| 9 | PVC塑料 | 160 | 米 | D20 | 综合楼15、16层 |  |
| 10 | 氧气终端 | 92 | 套 | 规格：美标 | 综合楼15、16层 |  |
| 11 | 负压终端 | 92 | 套 | 规格：美标 | 综合楼15、16层 |  |
| 12 | 空气终端 | 12 | 套 | 规格：美标 | 综合楼15、16层 |  |

终端设备数量清单

## 需要施工安装的医用气体设备如下表：